{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":75,"n_cols":9,"rows_kept":75,"merged":[[0,0,0,8],[2,0,2,8],[5,0,5,8],[14,0,14,8],[46,0,46,8],[55,0,55,8],[58,0,58,8],[65,0,65,8],[70,0,70,8],[73,0,73,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                2013年甘肃省企业技术需求项目表                  单位：万元"]
["序号","企业名称","项目名称","总投资","所属行业","技术需求专业方向","技术需求预期目标","项目具体内容","备注"]
["兰州市"]
[1,"西北永新涂料有限公司","聚硅氧烷涂料的研究",260,"精细化工","精细化工","1.干燥时间(25℃):表干≤4h，实干≤24h；               2.耐5%H2SO4:常温30天涂层无变化；\n3.耐5%NaOH:常温30天涂层无变化；                      4.耐5%NaCl:60±1℃30天涂层无变化；\n5.耐磨性(500r/500g):≤25mg；                      6.耐盐雾:1000h不起泡、不开裂、不脱层；\n7.人工加速老化:3000h不起泡、不开裂、不脱层，允许1级变色、失光、粉化。\n","目前，在重防腐涂装领域如石油储罐外壁防腐涂装、桥梁涂装、海上设备涂装等设计规范中，作为最常用面漆的丙烯酸脂肪族类聚氨酯涂料开始被氟碳涂料、聚硅氧烷涂料所代替。聚硅氧烷涂料这是一种高性能，双组份，高固体含量的混合型面漆,光泽和颜色持久性显著优于典型的聚氨酯面漆，与传统的环氧树脂技术相比，具有相同的抗腐蚀能力，机械特性则略胜一筹。针对庞大的重防腐市场需求拟通过开发聚硅氧烷树脂来制备聚硅氧烷涂料，并推广应用。"]
[]
["武威市"]
[2,"甘肃腾格里酒业食品有限公司","红枣取核设备、白酒研发等",597.54,"食品","委托研发，通过内部网络软件管理生产、销售工作。","希望上级部门能够尽快帮助解决难题，在2013年能够实现预期目标。","1.红枣取核设备效率低，联合研发取核效率高，残核率低的生产设备。\n2. 白酒生产贮存过程中微量成份的变化与酒质的关系，自主研发通过生产过程控制，贮存条件的改良，提高优质品率，提高酒质。\n3.异形酒瓶的自动情况、灌装、封口技术。\n"]
[3,"甘肃天盛生物科技有限公司","年处理2000吨沙生药材特色产业深加工生产线建设项目",3379,"加工制造业","有机苁蓉精深加工","通过技术支持使我公司的食品药品产品提高科技含量，加强市场竞争力，扩大市场份额,促进当地农民增收。","建设沙生药材前期处理生产车间2760平方米，原料库等辅助生产车间3638平方米。采购安装中药清洗机、润药剂、超声波萃取装置等设备59台套。采购安装高效液相色谱仪、原子吸收光谱仪等化验仪器31台件。年加工生产肉苁蓉礼盒10万盒、肉苁蓉提取物15吨；锁阳礼盒1万盒、锁阳提取物13.5吨；甘草饮片1000吨和甘草酸提取物14吨。"]
[4,"甘肃天域生物制药有限责任公司","年产500吨化学合成麻黄碱生态环保项目",19619.5,"生物制药","化学合成技术(麻黄碱合成、甘草酸二铵合成)1、盐酸麻黄碱、盐酸伪麻黄碱化学合成技术。 2、甘草酸单铵转化甘草酸二铵合成技术。","符合GMP标准化规模以上生产","项目需建设45500㎡新版GMP标准生产车间、辅助车间和成品仓库，加上办公楼及研发设施整个项目将需占地300亩。"]
[5,"甘肃天域生物制药有限责任公司","五万亩甘草生态种植基地及十五万吨新型沙产业甘草制品深加工项目",70151.11,"生物制药","中药提取（甘草提取技术）1、甘草中甘草多糖、甘草黄酮、甘草酸的综合提取技术2、甘草提取后废料综合利用技术","符合GMP标准化规模以上生产","项目建设甘草种植基地一处，占地面积5万亩；项目生产区总占地面积约186760㎡（280亩），总建设面积97720㎡。该项目建设甘草深加工车间18000㎡，仓库55000㎡，成品库8000㎡，综合办公楼5000㎡，宿舍楼4500㎡，食堂2500㎡，各类辅助用房4500㎡，保卫室220㎡。"]
[6,"古浪鑫淼精细化工有限公司","4500t/d新型干法水泥项目",69232,"电石行业","水泥工艺技术人员","达到水泥生产目标","本项目利用古浪鑫淼精细化工有限公司工业废渣，建设新型干法水泥生产线，主要包括原、燃材料进厂至水泥成品出厂的各工艺系统和厂区总降压站及水处理系统以及与之配套的部分生产辅助设施。"]
[7,"民勤县鼎盛新型建材有限公司","环保节能加气块",100,"建材","节能新材料研发","以加气块做为内墙填充物的建筑物再不需要做外墙保温处理，环保节能。","通过技术改造与创新，不断提高加气混凝土砌块的保温性能，使以加气块做为内墙填充物的建筑物再不需要做外墙保温处理。"]
[8,"武威金谷香营养米业有限公司","日产600吨五谷营养大米\n加工项目\n",4563.38,"粮食加工","本项目产品市场需求量大，需要在增加一条营养米生产线。","本公司预期目标要达到年产20万吨五谷营养大米加工项目","公司以武威当地及周边特有五谷杂粮为原料，按照人们的营养膳食要求，采用世界先进的设备和科学合理的配方，把杂粮里面一些纯天然、绿色的营养成份按比例均匀调制，制成与天然大米的大小、形状、外观以及蒸煮性能一样，具有独特风味的营养米。公司重点推出“金谷香”系列金贡米、苦荞米、燕麦米、南瓜米、绿豆米等十余种杂粮产品，同时推出了五谷粥米系列十六种。解决了人们以往“ 杂粮难做，杂粮难吃”的难题，使人们能够“粗粮细吃，粗粮精吃”，最大程度的改善了人们营养膳食结构。"]
[9,"武威天强商贸有限责任公司","年加工3000吨红枣2000吨枸杞5000吨皇冠梨项目",5300,"轻工","农副产品深加工的提升和改造，用于深加工红枣、枸杞干果制品与皇冠梨的浓缩型果汁的生产技术。","项目提升改造完成后可在原有基础上产量分别增加3000吨红枣2000吨枸杞5000吨皇冠梨的深加工产品，可有效带动当地林果业的发展，增加果农与企业的收入。","本项目主要建设办公楼 、厂房、车间等基础设施，购置相关设施设备。建成年加工3000吨红枣、2000吨枸杞、5000吨皇冠梨生产线各一条"]
["白银市"]
[10,"白银鸿浩化工机械制造有公司","HFJ系列耐腐耐磨砂浆泵",3200,"通用机械","1.金属材料的耐腐和耐磨的研究方向          2.泵的密封形式与密封材料的选择","提高泵的试用寿命","HFJ系列耐腐耐磨砂浆泵主要用在有色冶炼、化工、稀土等行业，输送的介质含8-15%的酸，矿浆浓度在20-50%，粒径为200-400目，温度为85-100℃，比重为：1.3-1.7。\n项目计划开发HFJ系列耐腐耐磨砂浆泵的口径为：50-250，流量：10-600m3/h,扬程：20-80m,过流部件全部采用耐腐耐磨合金。\n项目建设：建立一个金相实验室、一个泵性能全自动试验站，增加部分设备，购进一套泵设计软件、泵测试软件、增加一个装配车间。\n项目总投资3200万元，其中固定资投资750万元，项目建成后新增销售收入5000万元，新增利润600万元，新增税金120万元，新增就业人员36人。"]
[11,"白银嘉瑞陶瓷有限责任公司","西式瓦生产线技术创新成果应用项目",2998.94,"建材","先进窑炉节能技术应用","项目技术改造后，预计年节能收益793万元","采用先进的生产技术和创新成果，对生产线的球磨设备、干燥窑、烧成窑、煤气站进行技术改造，新增建筑面积300平方米，新增设备1073台（套、条、块）。"]
[12,"白银菁润生物科技有限公司","1000吨/年麦绿素生产线项目",3200,"轻工、食品","麦绿素的生产工艺及设备等","采用国内最先进的设备和生产工艺，达到国内先进水平。","麦绿素是以大麦、荞麦麦苗的绿叶为原料，经挑选、清洗、消毒、物理破碎、分离木质素粗纤维、过滤、浓缩、喷雾干燥、压片、包装等生产工艺，制成一种保健食品。"]
[13,"白银有色集团股份有限公司","露天含铜废石场资源综合利用项目",5800,"有色","有色冶炼",null,"建设处理量20万吨/年的低品位矿石生物浸出-萃取-电积提铜厂。"]
[14,"白银有色集团股份有限公司","铅阳极泥提取锑铋富集贵金属试验研究",1100,"有色","有色冶炼","铜回收率80-86%，铅回收率80-86%，锑回收率86-90%，铋回收率92-95%，金银富集倍数3-4倍。","铅阳极泥含有多种有价金属，现由集团公司统一回收贵金属金银，其它有价金属再次分散损失，研究先回收铜铅锑铋，将贵金属富集在渣中，去除渣中的氯，再进行贵金属冶炼，提高资源利用率。"]
[15,"白银有色集团股份有限公司","铜业公司铜冶炼综合车间锑烟灰综合回收技术开发",300,"有色","有色冶炼","预计达到技术指标为：铜回收率80%，铅回收率90%，铋回收率75%，锑回收率75%，硒回收率75%。","铜业公司综合一车间锑烟灰年产100余吨，锑烟灰是阳极泥精炼炉产出的烟灰，阳极泥为铜阳极泥和铅阳极泥的混合，主要化学成分为Cu、Pb、Se、Bi、Sb含量高达Cu 1.02%、Pb20.52%、Se 14.13%、Bi6.78%、Sb17.09%。具有较高的资源开发价值。由于冶炼原料的铜精矿和铅锌矿大多为外购矿，原料成分变动较大，导致阳极泥、的成分有较大波动，锑烟尘的成分也相当复杂，需要进行研究和实验,开发出从锑烟灰中提取铜、铅、锑及贵金属的新技术，形成具有自主知识产权锑烟尘处理新工艺，可以提高公司综合处理技术水平，延伸产业链，降低成本，提高经济效益，提高公司市场竞争力，将公司的废渣、废液、烟尘“吃干榨尽”。由于锑的金属价态多变，且在烟灰中形成各类合金，造成锑的综合回收困难，所以对贵金属的回收还存在技术难题。"]
[16,"白银有色集团股份有限公司","从烟气制酸系统废酸中提取铼",300,"有色","有色冶炼","目前存在的问题是：废酸中铼的测量、以及工艺技术方案的探索。","铼属稀有难熔金属，是地球上储量最少的有色金属之一，全球已探明储量约2500t，资源量10000t。目前世界铼年产量约40吨，主要源于铜、钼生产的附属产品回收。随着铜业公司冶炼生产规模的不断扩大，铜冶炼生产能力将达到40万吨/年，烟气制酸系统SO2烟气净化洗涤过程中每年产生废酸约30万m3（每天1000 m3），平均含铼约5mg/l，全年铼金属量约为1500kg。从废酸中回收稀贵金属铼，可充分发挥资源的潜在效益，提高公司的资源综合回收水平，为公司提供新的经济增长点。"]
[17,"白银枣旺食品有限公司","红枣枸杞饮料及浓浆生产相关技术研究",1928.04,"食品加工","①红枣浓浆的生产贮存技术；②红枣枸杞的贮藏技术；③红枣枸杞饮料加工副产物的综合利用技术。","确定红枣浓浆生产工艺路线，完成设备选型和设备布局设计，确定红枣、枸杞及浓浆的贮藏条件，提出恒温库建设方案，确定红枣枸杞饮料加工副产物综合利用方案。","开发红枣浓浆生产工艺路线，完成生产设备选型，同时研究红枣、枸杞及浓浆的贮藏技术，并对生产过程中产生的副产物（果汁、果泥等）进行综合利用研究。"]
[18,"白银扎布耶锂业有限公司","电池级碳酸锂除杂技术",3000,"化工","无机化工","体系中钙、镁、硼的除去率达到98﹪","在生产电池级碳酸锂的过程中，需要从碳酸氢锂溶液中深度除去钙、镁、硼。"]
[19,"白银中天化工有限责任公司","年产8万吨高性能无水氟化铝",25668.92,"氟化工","精细化工、循环经济","解决目前行业不能或难以利用低品位萤石的行业共性问题，延伸产业链，产生的含氟废水可制备高纯冰晶石，生产过程中产生的废水全部返回系统综合利用，改善环境污染，降低生产成本，有效地提高宝贵的氟资源的利用，探索出一条新型氟化工产业链及循环经济发展之路。","新建8万吨/年高性能无水氟化铝生产线，5万吨/年无水氢氟酸装置，作为该项目的配套工艺，主要以萤石、硫酸、氢氧化铝为主要原材料，采用成熟先进的工艺技术及自动化控制系统生产高性能无水氟化铝；主要设备HF反应器、流化床反应器、洗涤塔、精馏塔、脱气塔、硫酸吸收塔等；主要厂房有氟化铝车间、氢氟酸车间、氢氧化铝仓库、萤石粉仓库、氟化铝包装库、冷冻站、变电所等。该项目在本公司生产区建设，利用原有的水电气等基础设施。"]
[20,"甘肃大象能源科技有限公司","锂离子电池正极材料制备技术",3215.72,"锂离子电池制造业","锂离子电池正极材料","实现产业化","1、 富锂锰基正极材料\n2、 高电压正极材料\n3、 高温及动力型锰酸锂正极材料\n"]
[21,"甘肃会宁建伟食用油有限责任公司","年产4000吨精炼特色胡麻油及1000吨食用菜籽油生产线技术改造项目",2522.3,"农副食品加工业","(1)企业在新产品研发、生产过程中，需要解决的技术问题，如产品设计、生产工艺、产品升级换代、节能降耗、降低成本等方面。(2）企业在产品（产业）结构调整过程中，需要从高校、科研单位引进的成果或项目，以促进自身发展。（3）根据企业发展战略，从加强创新能力建设、培养和建立自主研发人才队伍、构建企业核心竞争力的需要，积极寻求产学研紧密合作，与有关高校、科研院所共建产学研联合体，如工程技术研究中心等。 ","1、达到植物油脂提取的相关技术,以及人员的培训、化验员等专业人员的引进；\n2、低成本、高效益、提高附加值，使企业快速健康的发展；\n","建设规模为年产4000吨胡麻油、1000吨菜籽油，对原有生产线进行技术改造，新建综合生产车间885平方米、原料库432平方米、购置浸出、精炼、灌装等辅助设备及化验设施及公用辅助工程"]
[22,"甘肃靖远鸿泰蕃茄制品有限公司","蕃茄酱副产品综合利用",5083.33,"农产品加工","亚临界—超临界萃取","蕃茄皮中蕃茄红素损失率低于5%，番茄籽残渣含油量小于等于1.5%，从而提高蕃茄皮籽利用率，降低成本。","在原有年加工能力5000T,10000T两条番茄酱生产线的基础上，建设年加工处理12600T蕃茄皮籽综合利用生产线一条，日处理污水2400m³的污水处理站一座。配套建设厂房及公用设施。建成后可新增年产蕃茄红素37.8T,蕃茄籽油567T。"]
[23,"甘肃陇郁香粮油工业有限责任公司","亚麻粕及农业废弃物饲料化综合利用项目",3109,"循环经济","油脂浸出及饲料科研技术","以粮油加工副产物为原料，生产蛋白饲料及秸秆配合全价饲料，形成循环经济生产线路，减少资源消耗，提高资源的有效利用率，增大有效产出。","公司计划在现有年处理6000吨油料的食用油生产线基础上，建设蛋白饲料、秸秆配合饲料生产线各一条，设计生产能力为年产蛋白饲料5000吨、秸秆配合饲料10000吨。新建生产车间、库房、锅炉房、综合办公楼等生产生活设施，新建建筑面积7587.0m2；新增生产设备109台(套)，新增其它设备47台(套)。"]
[24,"甘肃祁连雪淀粉工贸有限公司","2万吨马铃薯粉丝粉条粉皮生产线建设项目",10200,"农产品加工","食品科技应用","改变传统添加明矾的制作工艺，通过添加其他可食用物质，通过流水线生产出和传统工艺一样的口感、耐煮性等指标。","项目新建年生产能力5000吨粉丝生产线、即食方便粉丝、宽粉、粉条生产线各一条。项目主要建设生产车间、库房、锅炉房等，新增总建筑面积17969.4平方米。其中：粉条粉皮生产车间，排架结构，占地面积3100m2，建筑面积3100m2，平面尺寸62m×50m，基础采用钢筋混凝土独立基础；粉丝、即食方便粉丝生产车间，两层框架结构，占地面积1500m2，建筑面积3000m2，平面尺寸60m×25m，基础采用钢筋混凝土独立基础；包装车间、库房，轻钢结构，包装车间占地面积960m2，建筑面积960m2，平面尺寸60m×16m，库房占地面积5880m2，建筑面积5880m2，平面尺寸98m×60m；保温薯库，轻钢结构，建筑面积3675m2，层高6.0m，平面尺寸为67.5m×54m。基础采用钢筋混凝土独立基础；职工宿舍，框架结构，占地面积388.8m2，建筑面积1166.4m2，平面尺寸为32.4m×12m，钢筋混凝土独立基础。"]
[25,"甘肃泰旺炉具制造有限公司","新建年产20万台节能炉具生产流水线",600,"机械制造","机械制造","新建年产20-30万台节能民用炉具生产工艺流水线，建成后可减轻工人劳动强度、降低生产成本、提高生产效率、增加产品生产数量。\n","新建年产20万台节能民用炉具生产工艺流水线"]
[26,"甘肃天浩工贸有限公司","氧化锌生产中硫的回收利用",150,"化工","无机化工行业中工业盐生产","工业化生产七水硫酸锌；解决生产过程中的堵管及结垢","气化硫通过氧化锌和水生成亚硫酸锌，再经过氧化生成硫酸锌液体，硫酸锌液体通过浓缩、蒸发过程生产出七水硫酸锌晶体工业化工艺方法；及生产过程堵塞和管壁结垢的解决方法。"]
[27,"甘肃稀土新材料股份有限公司","高性能稀土抛光液的制备",null,"有色冶金","高性能稀土抛光液的制备","各种生产装备已具备，谋求技术合作，生产满足市场认可的稀土抛光液。","1、稀土抛光液粉体的制备及工艺研究；\n2、抛光液中分散剂的研究；\n3、抛光液的制备工艺；\n4、抛光后残留清洗剂的研究；\n"]
[28,"甘肃稀土新材料股份有限公司","稀土抛光粉分散剂的添加与抛光性能的研究",null,"有色冶金","稀土抛光粉分散剂的添加与抛光性能的研究","研究适应我公司稀土抛光粉的分散剂，提高使用性能，增强市场适应能力。","1、研究各种分散剂的添加对稀土抛光粉性能的影响；\n2、研究不同应用领域对分散剂的要求；\n3、抛光后清洗剂的研究；\n4、研究不同分散剂对粉体电极电位的影响\n"]
[29,"甘肃稀土新材料股份有限公司","高亮度LED绿色荧光粉工艺研发",null,"有色冶金","高亮度LED绿色荧光粉工艺研发","硅基氮(氧)化物LED具有高光效、高色稳定性、色温可调性、高显色性等优势。因此，以硅基氮(氧)化物为基质的绿色荧光粉将是未来白光LED荧光材料研究与应用的一个重点。希望能够得到技术支持，建立LED荧光粉生产线，达到产业结构的完善，实现经济效益的最大化。\n","近年来，随着LED制备技术的突破，LED照明以其节能、环保的优势，日益引起各国政府、研究机构及跨国公司的重视。世界各国围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。2003年，我国已组织启动了“半导体照明工程”项目。从未来白光LED发展趋势看，WLED技术的发展离不开三基色荧光粉技术的进步。研究低色温、高显色性、高光效的LED用绿色荧光粉具有十分重要的意义。从荧光粉的激发光谱、发射光谱、粒径分布，以及芯片与荧光粉的匹配等方面综合考虑，选择最合适荧光粉基质材料，提高wLED产品的质量与性能。"]
[30,"甘肃颐通管业有限公司","钢带增强聚乙烯螺旋波纹管增强母料中试",34500,"制造业","技术改造","通过技术改造增加经济效益","年产4万吨PE实壁管、PE钢带增强螺旋波纹管，通过设备改造、技术改造，降低能耗，提高生产率，降低成本，增加经济效益。"]
[31,"甘肃长征药业科技有限公司","年产500吨中药配方颗粒生产线建设项目",3966.35,"医药 ","中药提取、GMP操作规程","中药材中中药提取技术","建成年处理黄芪825吨、党参550吨、大黄265吨、柴胡950吨，年产黄芪配方颗粒150吨（7500万袋）、党参配方颗粒150吨（5000万袋）、大黄配方颗粒100吨（4000万袋）、柴胡配方颗粒100吨（14286万袋）的规模，新建中药原料前处理车间、中药提取车间、中药配方颗粒生产及包装车间、原料药材库、包装材料库、成品库、酒精溶剂库、辅料库、综合办公楼、职工宿舍、配电室、锅炉房、水泵房、蓄水池等基础设施，购买各种仪器，设备96台（套）。"]
[32,"甘肃正达农业科技发展有限责任公司","年产8000台农机具生产线技术改造项目",3572,"农业","农业机械制造及销售，农产器的初加工、服务及销售","技术改造，提升企业市场竞争力","年产8000台农机具生产线技术改造项目"]
[33,"国电靖远发电有限公司","#4炉脱硫硫分适应性提高",380,"电力","环保脱硫","1、 硫分适应性提高到1.1%；\n2、 效率90%；\n3、 循环流化床运行稳定性提高。\n","国电靖远发电有限公司#4炉脱硫采用全烟气循环流化床脱硫工艺，设计适应硫分0.57%--0.7%，效率90%，#4炉脱硫设计脱硫塔直径10500米，塔高46米，后除尘器采用三室四电场电除尘，脱硫塔返料系统采用三斜槽返料系统。根据市场煤源结构，入炉煤平均硫分在0.5—1.0%，需要进行优化系统方式，提高硫分适应性。"]
[34,"国电靖远发电有限公司","冷却塔底部立柱加固",100,"发电","水工建筑","消除冷却塔底部立柱裂缝安全隐患，确保安全运行。","靖电公司#1-#4冷却塔底部立柱大部分出现了竖直裂缝，影响到冷却塔的安全稳定。为彻底解决安全隐患，需要分析裂缝产生的原因，提出加固方案。"]
[35,"会宁康之源养殖有限公司","3万吨马铃薯淀粉渣、玉米秸秆制作青贮饲料项目",2200,"加工业","奶牛和肉羊养殖","1、用50%的马铃薯淀粉渣取代全株玉米；                   2、节约青贮原料成本43元/m³；3、提高奶牛产量10.4%，肉羊日增0.136㎏","建加工车间一座2000平方米，成品库一座3800平方米，青贮池一座14000立方米，场地硬化5000平方米，原料堆放棚2000平方米，办公室及化验室1500平方米，大型铡草机5台，压草机2台，饲料加工机组一套，运输车5台，100吨磅秤一座，包装、计量器一套。"]
[36,"景泰景云石膏有限公司","利用脱硫石膏新建年产20万吨粉刷石膏生产线",6800,"石膏建材",null,null,"①利用脱硫石膏（工业副产石膏）建设年产20万吨粉刷石膏（粉刷石膏包括底层、面层）生产线。"]
[37,"景泰县金龙化工建材有限公司","纸面石膏板项目",5000,"保温材料","石膏产品精深加工","能够解决目前石膏前言的如石膏云母板、石膏纤维产品的技术开发","探索石膏产品精深加工技术"]
[38,"靖远奇正免洗枸杞有限公司","枸杞干燥技术与储藏",1750,"食品","干燥与储藏","目前枸杞干燥技术处于原始状态，新型干燥技术存在技术壁垒。我公司引进研发两条热泵干燥生产线，目前效果不理想。","本项目总投资1750万元，其中固定资产1575万元，铺底流动资金为175万元。主要进行两条免洗枸杞加工生产线厂房的建设和生产设备的购置，用于实现免洗枸杞批量化生产。"]
[39,"甘肃康视达科技集团有限公司","高透氧角膜接触镜的研发",500,"医疗器械","有机化学高分子材料","1.申请发明专利一项；\n2.得到一种Dk/t值大于87×10-11(cm2/s)[ml o2/(ml.hpa)]的隐形眼镜材料配方；\n3.所得配方所制备的隐形眼镜的其他性能满足国家相关标准。\n","1.在常规隐形眼镜材料中筛选、组合出具有高透氧性能的隐形眼镜新配方，降低佩戴隐形眼镜对眼角膜的损伤程度；\n2.增强隐形眼镜的佩戴舒适感，加长隐形眼镜佩戴时间，减低视疲劳。\n"]
[]
["张掖市"]
[40,"张掖市宏金雁再生能源科技发展有限责任公司","年处理30000吨废轮胎废塑料回收综合再利用项目",3987.52,"废旧资源综合利用","节能减排","高效节能零排放","新建生产车间4座，办公生活用房2幢，硬化场地24000平方米。购置分选机一台（垃圾处理）、废塑料破碎机三台、磁选机一台、二次分选机3组、装载机2台、配置250WVA配电设备6组、给水设备2套、裂解设备10套、精炼设备1套、凉水塔1套等生产设备40余台（件）。"]
[41,"祁连红枣业开发有限公司","1万吨红枣系列产品改扩建项目",2178,"食品加工","能量优化、循环水的利用","通过以上技术改造，年节煤炭300吨，节约用水4320吨。","项目建成年生产加工能力10000吨红枣系列加工产品生产线一条，新建红枣加工车间、库房和污水处理系统，新建建筑面积4086平方米；改建原有干枣车间和公用设施，改建建筑面积936平方米，新增设备175台（套）。"]
[42,"高台县宏丰蔬菜加工有限责任公司","蔬菜采摘、去籽机械设备研究开发",1250,"农副产品加工","技术设备研发、设计、制造","采摘设备每小时采摘5亩以上，去籽设备每小时处理原料20吨以上，技术先进，便于操作，运行成本低。","我公司主导产品脱水四季豆，原料为新鲜四季豆豆角，由于采摘环节，用工量大，费用高，多年来一直不能大面积规模种植；产品脱水红椒由于原料去籽环节用工量大，随着人员短缺，人工工资增长，使产品成本增加，不能批量生产，矛盾更加突出，已成为制约产业发展的瓶颈。我公司拟与科研单位合作，研究开发四季豆机械化采摘设备、红椒去籽设备，以解决采摘、去籽人员短缺的矛盾，扩大种植规模，增加种植农户和企业效益，促进蔬菜规模化种植和蔬菜加工产业发展。"]
[43,"高台县宏源矿业有限责任公司","高台县宏源矿业有限责任公司\n利用尾矿、矿渣生产萤石球团提高资源综合利用率项目 \n",916,"非金属矿采选","萤石选矿及萤石精粉团球工工艺技术","生产出的萤石团球达到与冶金用高品位萤石矿块相同的理化指标要求。","项目拟对项目建设单位选矿厂历年堆存的180万吨（CaF2含量18-22%）尾矿及本县境内萤石矿山堆存的220万吨（CaF2含量在20-30%）矿渣进行综合再利用，生产可替代高品位萤石原矿的萤石球团。 "]
[44,"高台县金康脱水蔬菜有限公司"," 脱水蔬菜杀菌项目",2000,"制造业"," 微生物杀菌","杀菌后的产品达到国际标准","杀灭脱水蔬菜中的大肠杆菌、细菌、沙门氏菌、霉菌等"]
[45,"甘肃祁连葡萄酒业公司 "," 葡萄酒酿造",550,"轻工","农业、机械、电子 ","防止晚霜对酿酒葡萄的冻害 ","河西走廊种植的酿酒葡萄极易遭受霜冻特别是晚霜的冻害，此项目就是研究将整个葡萄庄园使用膜覆盖\n技术再配以熏烟法防止霜冻对酿酒葡萄的伤害，保证种植者的经济利益和正常的葡萄酒酿造。 \n"]
[46,"高台中化番茄制品有限公司","加工番茄穴盘育苗技术及机械化移栽引进推广 ",150," 农业","园艺设施、穴盘育苗栽培、育苗机械化移栽 ","建造或租用国内先进的连拱温室大棚，培育优质壮苗；引进先进的育苗移栽机；通过育苗栽培明显降低成本和劳动力投入，农户普遍接受。 ","1、建造或租用加工番茄穴盘育苗连拱温室大棚5座；               2、选用优良加工番茄品种，使用优质基质穴盘育苗，推广穴盘育苗2000亩；                                                  3、购置穴盘育苗移栽机2台，实现机械定植1000亩 ；              4、精打细算核算育苗成本，以成本价向农户发售穴盘苗，以期取得较好的推广效果。"]
[]
["甘南州"]
[47,"甘南州科瑞乳品开发有限公司","干酪素生产废水治理综合利用项目",4896.8,"农产品加工","化工及农产品加工、技术人员","项目建成后，年可循还利用水14.8万吨，节煤438.1吨，废水减排量14.8万吨，废渣减排量316.9吨，年可节约能源消耗量为1.16×106KJ，年减少CODcr排放量995.03吨，减少BOD排放量378.17吨，减少NH3-N排放量2.67吨，减少SO26.05吨，新增工作岗位50个。","项目新建干酪素废水回收处理生产一条；配套污水处理设施一套；改建原有锅炉房。利用原有生产废水回收蛋白并生产酪蛋白磷酸肽133.5吨/年，污水处理能力为1000M3/天。项目新增建设面积1278M2，改造建筑面积272.3M2；新增设备116台。"]
[]
["陇南市"]
[48,"西和县润泉食品厂","5000吨杂粮系列营养保健食品",2200,"食品加工","荞麦、苦荞麦等杂粮系列营养保健食品的研制开发","技术需为国内新技术、新工艺","年产5000吨杂粮系列营养挂面，苦荞茶，荞麦、苦荞麦米，荞麦、苦荞麦糊等以杂粮为主的新型营养保健食品生产线"]
[49,"陇南市华龙恒业农产品有限公司","核桃冷榨油和蛋白粉加工",11006.1,"工业","核桃油冷榨技术","传统的核桃油采用热榨技术，在加热情况下极易氧化，采用冷榨技术可解决上述问题，但技术难度大，","1、 建设年产2000吨核桃油制品生产线，\n2、 建设年产5000吨核桃蛋白粉制品生产线\n"]
[50,"甘肃宝徽实业集团有限公司","硫酸尾汽环保排放",4000,"冶金","冶金化工","使硫酸尾汽二氧化硫排放你低于200毫克/立方米以下，硫酸雾排放低于15毫克/立方米","通过对现有转化、干吸系统的改造升级，实现硫酸尾汽的环保排放"]
[51,"甘肃宝徽实业集团有限公司","锌冶炼除氟、氯项目",3000,"冶金","冶金化工","彻底解决氟、氯开路的问题，降低阴极锌成本，提高产品质量。","在现锌冶炼湿法系统改造建设一套除氟、氯新工艺，以改善该系统只能处理精碚砂，\n不能处理次氧化锌的现状。\n"]
[52,"甘肃宝徽实业集团有限公司","密闭全自动加料、铸锭镉熔铸",1500,"冶金","冶金化工","升级后确保生产过程无镉污染发生","对现有镉熔铸工艺进行改造升级，使其经改造后便于自动操作。"]
[]
["定西市                                                           "]
[53,"定西市三牛农机制造有限公司","年产22000台马铃薯全程化机械项目",3980,"装备制造","自动化控制模块","使公司规划生产的马铃薯全程化机械达到自动化、智能化","针对目前国内马铃薯铺膜种植机械化现状，定西市三牛农机制造有限公司研发深松机、马铃薯专用旋耕机、马铃薯喷药施肥起垄铺膜机、自走式马铃薯种植机、马铃薯收获机等马铃薯专用机械，实现了整地、开沟、起垄、施肥、喷药、整形、铺膜、覆土、压膜、种植、收获等马铃薯生产全程机械化作业。"]
[54,"甘肃省金羚集团药业有限公司","归芪三七口服液二次开发",730,"医药","具体质量标准的制定及相关试验课题的完成","完成产品相关工艺、质量标准制定及相关试验课题","产品工艺改进、质量标准提高，药效、药理及毒理研究"]
[55,"甘肃省利康营养食品有限责任公司","菊粉生产线建设项目",7500,"食品加工","植物有效成分提取","研发提取技术使菊粉浸出效率为50%左右","菊粉一般由菊苣、菊芋等植物中提取，国内菊粉生产则多采用菊芋为原料。菊粉是由果糖经β键连接而成的线性直链多糖，末端常带有一个葡萄糖，聚合度为2～60。在菊粉的提取技术方面，国内、国际普遍采用热浸提、过滤、脱色、离交、超滤、纳滤、浓缩、喷雾干燥。根据菊芋原料特点，热浸提技术和设备为原甜菜糖提取设备，菊粉浸出效率为30%左右。"]
[]
["平凉市"]
[56,"甘肃红峰机械有限责任公司","智能型蒸汽疏水阀",800,"机械制造","机电一体化","解决CPU整体设计制造及传感器、电磁阀的具体类型、参数。最好将CPU和电磁阀做为一体。","采用温度、压力传感器采集信号，通过CPU分析计算后，将信号传到电磁阀，通过电磁阀控制阀门的开关，可靠地进行汽水分离，所有部件均装入一个装置内，有断电或故障时常开并报警功能。具有为CPU接收到压力信号时，分析计算后，低于该压力饱和温度5℃以下（此温度值可设定）时电磁阀打开，CPU接收到的温度信号时，在低于该压力下饱和温度5℃以内或高于该压力的饱和温度时电磁阀开关。"]
[]
["酒泉市"]
[57,"酒泉启明生物科技有限公司","肥料生物菌剂包衣、精化产品",270,"肥料制造","肥料生物菌剂包衣及技术设计","颗粒、外观均匀，肥料利用率30%以上。真正实现肥料长效、速效、增效三效合一的高效肥料。","通过对转鼓造粒的产品进行生物菌体配套包衣的研究、开发，实现肥料颗粒均匀，外观光亮，同时添加生物菌剂，大大提高肥料利用率，增加市场竞争力。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}